*) PAIR OF TWO-WAY SPEAKERS

1. 개요

본 기기는 패시브 타입의 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

60 W (8 ohm) power handling

110 dB max SPL

60 ÷ 20000 Hz frequency range

110° x 100° coverage angles

1 x 5" woofer (1’’ v.c.)

1 x 1" dome tweeter (0.8’’ v.c.) neodymium magnet

Colour black RAL 9005 and white RAL 9003

IP 55 protection grade

Swivel wall mount accessory included

4 pole EUROBLOCK connector

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 60 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 110 dB

Horizontal coverage angle	: 110°

Vertical coverage angle	: 100°

Directivity index Q	: 7

System Sensitivity	: 87 dB

Power section

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 60 W

Peak Power Handling	: 240 W PEAK

Protections	: Bulb lamp

Crossover Frequencies	: 3000 Hz

Transducers

Dome Tweeter	: 1 x 1.0" neo, 0.8" v.c

Woofer	: 1 x 5.0", 1.0" v.c

Input/Output section

Input connectors	: Euroblock

Output connectors	: Euroblock

Standard compliance

IP protection grade	: IP 55

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Wall mount bracket

Grille	: Aluminium

Color	: Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Size

Height	: 270 mm / 10.63 inches

Width	: 187 mm / 7.36 inches

Depth	: 167 mm / 6.57 inches

Weight	: 3.8 kg / 8.38 lbs

* MR 50 동급이상품