*) TWO-WAY COMPACT SPEAKER

1. 개요

본 기기는 패시브 타입의 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

6" woofer with 1'' dome tweeter

Power selectable (100 V): 25 W – 12.5 W – 7.5 W – 5 W – 2.5 W

89 dB sensitivity

Colour white RAL 9002

Plastic body UL 94 V0, steel grille

Protection grade IP 55

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 70 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 106 dB

Horizontal coverage angle	: 120°

Vertical coverage angle	: 140°

System Sensitivity	: 89 dB

Power section

Amplification	: Full Range

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 25 W

Peak Power Handling	: 100 W PEAK

Crossover Frequencies	: 6000 Hz

Transducers

Dome Tweeter	: 1 x 1.0"

Woofer	: 1 x 6.0"

Input/Output section

Input connectors	: Cable

Output connectors	: Cable

Constant Voltage Transformer	: 100 V

Power selection 1	: 25 W - 400 ohm

Power selection 2	: 12.5 W - 800 ohm

Power selection 3	: 7.5 W - 1333 ohm

Power selection 4	: 5 W - 2000 ohm

Power selection 5	: 2.5 W - 4000 ohm

Standard compliance

IP protection grade	: IP 55

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Aluminium U bracket

Grille	: Aluminium

Color	: White - RAL 9002

Size

Height	: 289 mm / 11.38 inches

Width	: 216 mm / 8.5 inches

Depth	: 177 mm / 6.97 inches

Weight	: 3.98 kg / 8.77 lbs

* DM 61 동급이상품