*) TWO-WAY INDOOR OUTDOOR SPEAKER

1. 개요

본 기기는 패시브 타입의 2-way 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

5" woofer with 1" compression driver

Power selectable (100 V): 30 W – 10 W – 10 W – 5 W

94 dB sensitivity

Color white RAL 9016 and black RAL 7021

Plastic body, steel grille

Protection grade IP 55

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 100 Hz ~ 20000 Hz

Max SPL @ 1m	: 114 dB

Horizontal coverage angle	: 90°

Vertical coverage angle	: 60°

System Sensitivity	: 94 dB

Power section

Nominal Impedance	: 8 ohm

Power Handling	: 60 W RMS

Peak Power Handling	: 240 W PEAK

Recommended Amplifier	: 120 W

Crossover Frequencies	: 3000 Hz

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.0"

Woofer	: 5.0"

Input/Output section

Input connectors	: Cable

Output connectors	: Cable

Constant Voltage Transformer	: 100 V

Power selection 1	: 30 W - 333 ohm

Power selection 2	: 20 W - 500 ohm

Power selection 3	: 10 W - 1000 ohm

Power selection 4	: 5 W - 2000 ohm

Standard compliance

IP protection grade	: IP 55

CE marking	: Yes

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Plastic

Hardware	: Wall mount bracket

Grille	: Steel

Color	: White - RAL 9016, Black - RAL 7021

Size

Height	: 223 mm / 8.78 inches

Width	: 191 mm / 7.52 inches

Depth	: 236 mm / 9.29 inches

Weight	: 3.65 kg / 8.05 lbs

* MQ 80P 동급이상품