*) NETWORK DMX & POWER COMBI CABLE

1. 개요

본 제품은 네트워크 콤비 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

LAN 신호전달과 전원을 하나의 케이블로 전송

LAN 신호와 컨트롤 선 추가 전송

사용자 요구에 맞는 다양한 콤비 구성

적용: DMX 조명 콘솔을 위한 컨트롤 선, 아날로그+디지털 멀티 콤비 채널 제공, 이동용, 인스톨용 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: [3LIY3x2,5mm²+1x(4x(2LI2Yx0

,14mm²))(ST)CY+1x(2LI2Y0,1 4mm²)DY]Y

Construction (power)	: 3 x 2,50 mm²

Construction (AES/EBU, DMX)	: 01(2LI2Y0,14mm²)DY

Construction (network)	: 1x(4x(2LI2Yx0,14mm²))(ST)CY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 14.50

Jacket Ø (AES/EBU, DMX) [mm]	: 3,50

Jacket Ø (network) [mm]	: 6,40

Inner conductor (power)	: 3

Inner conductor (AES/EBU, DMX)	: 2

Inner conductor (network)	: 8

Inner conductor (power) [mm²]	: 2,50

Inner conductor (AES/EBU, DMX) [mm²]	: 0,14

Inner conductor (network) [mm²]	: 0,14

AWG (network)	: 26

Shielding (AES/EBU, DMX)	: Copper spiral, tin-plated

Shielding (network)	: AL / PT-foil + Copper braiding

tin-plated

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (network)	: 7

Copper strand Ø (network) [mm]	: 0,16

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Weight per 1 m [g]	: 260

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 1,2

Style variant	: round

Packing	: bulk stock

CAT-Type	: CAT.7

Max. section length [m]	: 100

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 14,5

Height [mm]	: 14,5

* MONOCAT 111C 동급이상품