*) INSTRUMENT CABLE

1. 개요

본 제품은 악기용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

포근하고 풍부한 “60년대” 사운드

강력한 빈티지 스타일의 외피

매우 낮은 정전용량과 이중 차폐(구리메쉬 + 반도체)

감기 쉬움

적용: 빈티지한 사운드와 스타일링한 고급 기타/악기 케이블, 스튜디오와 스테이지에서의 언밸런스 케이블 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: asymmetrical

Construction	: LI2Y(LS)CY1x0,50mm²

Jacket material	: PVC + fabric

Jacket Ø [mm]	: 6,50

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 1

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,50

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,80

AWG (audio)	: 20

Shielding	: Copper braiding tin-plated + semiconductor

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 28

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 2,20

Weight per 1 m [g]	: 54

Fire load per m [kWh]	: 0,26

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -40

Temperature max. [°C]	: 80

Width [mm]	: 6,5

Height [mm]	: 6,5

* CLASSIQUE 동급이상품.

(주)사운드솔루션