*) INSTRUMENT CABLE

1. 개요

본 제품은 악기용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

베이스, 기타, 키보드의 매우 파워풀하고 깨끗한 사운드 이미지

구리 메쉬 스크린과 전도성의 카봄 스크린 조합의 이중 차폐

낮은 정전 용량과 두꺼운 선 사용으로 매우 낮은 전송 손실

자체 하나의 리츠 디자인으로 매우 유연하고 감기 쉬움

특별한 고퀄리티 PVC 외피 구조로 매우 견고하고 내구성이 강함

적용: 스튜디오와 스테이지에 적합한 고퀄리티 기타/베이스 케이블, 키보드/샘플러/믹싱콘솔 등의 언발런스 케이블, CD/DVD/Bluray/레코더 등의 연결 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: asymmetrical

Construction	: LI2Y(LS)CY 1x0,75mm²

Jacket material	: PVC

Jacket material (audio)	: transp. PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,80

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 1

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,75

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,98

AWG (audio)	: 18

Shielding	: Copper braiding tin-plated + semiconductor

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 42

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 3,10

Weight per 1 m [g]	: 52

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,26

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,8

Height [mm]	: 6,8

* SPIRIT XXL 동급이상품.

(주)사운드솔루션