*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

2 x 0.34㎟의 두꺼운 선을 사용한 무산소 동 선 가공법으로 인한 높은 전송품질

PE 절연으로 인한 매우 낮은 정전 용량

밀도있는 구리 메쉬 스크린 구조로 인한 좋은 차폐 효과

높은 유연성으로 쉽게 감을 수 있음

적용: 스테이지, 스튜디오, 영구적인 설치 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,34mm²)CY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,50

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,34

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,66

AWG (audio)	: 22

Shielding	: Copper braided shielding with 0.10 mm indiv.	strands

Shielding factor [%]	: 95

Copper strands (audio)	: 19

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,50

Weight per 1 m [g]	: 50

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,22

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,5

Height [mm]	: 6,5

* CLUB MK II 동급이상품