*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 하이파이용 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

낮은 온도에 강하고 부드러운 PVC 외피 사용으로 인해 높은 유연성

독립된 선은 언제든지 분리할 수 있어 다양한 환경에 사용 가능

적용: 스테레오 마이크 배선, 인서트 케이블, DMX duplex 전송 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: [2(2LI2Y0,22mm²)DY]Y

Jacket material	: S-PVC

Number of Channels (AES/EBU, DMX)	: 2

Inner conductor (AES/EBU, DMX)	: 2

Inner conductor (AES/EBU, DMX) [mm²]	: 0,22

Inner conductor Ø (AES/EBU, DMX) [mm]	: 0,53

AWG (AES/EBU, DMX)	: 24

Shielding	: Copper spiral sleeve

Shielding factor [%]	: 95

Copper strands (AES/EBU, DMX)	: 28

Copper strand Ø (AES/EBU, DMX) [mm]	: 0,10

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,30

Weight per 1 m [g]	: 53,6

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,18

Style variant	: twin

Packing	: 100 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 9,2

Height [mm]	: 4,5

* PEACOCK 동급이상품