*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

특별한 동 가공 디자인으로 자연스럽고 손실 없는 오디오 전송

밀도있는 구리 메쉬 스크린과 알루미늄 플리스/알루미늄 호일 사용으로 100% 차폐효과

용도: 프로페셔널 스튜디오 마이크, 외부전손/OB van 중계차, 영구적인 스테이지 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,25mm²)(ST)DY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,50

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,25

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,56

AWG (audio)	: 23

Shielding	: copper spiral sleeve tin-plated 95 % +	AL-fleece

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 128

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,05

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,55

Weight per 1 m [g]	: 48

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,21

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,5

Height [mm]	: 6,5

* SOURCE MK II 동급이상품