*) MICROPHONE CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

고정밀 선 가공법으로 인한 높음 전송 품질

굵고 부드러운 PVC 외피의 사용으로 내구성이 강함

밀도있는 나선형의 구리메쉬 스크린 구조로 인한 좋은 차폐효과

높은 유연성으로 쉽게 감을 수 있음

적용: 스테이지, 홈 레코딩 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,22mm²)DY

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,40

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,22

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,53

AWG (audio)	: 24

Shielding	: Copper spiral shielding with 0.10 mm indiv.	strands

Shielding factor [%]	: 99

Copper strands (audio)	: 28

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,10

Weight per 1 m [g]	: 47

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,22

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -20

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,4

Height [mm]	: 6,4

* STAGE 22 동급이상품