*) PATCH CABLE

1. 개요

본 제품은 패치 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

빠르고 손쉬운 사용

내구성이 강한 플라스틱 외피

“메모리 이펙트”

다양한 표피 컬러 지원

적용: 랙 결선, Patch Cable, 랙과 오디오, 하이파이 부품들의 내부 배선 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Signal transmission	: symmetrical

Construction	: (2LI2Y0,22mm²)(ST)Y

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 3,30

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 0,22

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 0,53

AWG (audio)	: 24

Shielding	: AL / PT foil + AL / PT foil + filler strand,	tin-plated

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (audio)	: 7

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,20

Conductor insulation material	: PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 1,12

Weight per 1 m [g]	: 16

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,05

Style variant	: round

Packing	: 200 m spool

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 3,3

Height [mm]	: 3,3

*  ISOPOD SO-F22 동급이상품