*) SPEAKER CABLE

1. 개요

본 제품은 스피커 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

유연하고 감기 쉬움

작은 직경

특별한 외피 구조로 인한 높은 내구성

적용: 모든 종류의 PA 사운드 시스템, ELA 기술 적용, 하이파이 시스템 배선, 이동형 야외 공간(PMB 버전) 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: (2LIY2,5mm²)Y

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 7,80

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 2

Inner conductor (audio) [mm²]	: 2,50

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 1,78

AWG (audio)	: 13

Copper strands (audio)	: 140

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation Ø [mm]	: 3,05

Weight per 1 m [g]	: 106

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,33

Style variant	: round

Packing	: 100 m spool

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -30

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 7,8

Height [mm]	: 7,8

* SP225 동급이상품