*) SPEAKER MULTI CABLE

1. 개요

본 제품은 스피커 멀티 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

특별한 리츠 가공법으로 인한 손실 없는 전송

높은 유연성(PVC 버전), 감기 쉬움

일반 뉴트릭 스피콘 커넥터와 호환

잘 절연되어 있고 숫자가 새겨진 선으로 인해 사용하기 쉬움

적용: 프로페셔널 PA/SR 시스템, 서라운드, 우퍼 시스템, 영구적인 설치 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: (4LIY1,5mm²)Y

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 8,60

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 4

Inner conductor (audio) [mm²]	: 1,50

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 1,38

AWG (audio)	: 15

Copper strands (audio)	: 84

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,15

Conductor insulation Ø [mm]	: 2,60

Weight per 1 m [g]	: 120

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 0,58

Style variant	: round

Packing	: bulk stock

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 8,6

Height [mm]	: 8,6

* SPM415 동급이상품