*) SPEAKER MULTI CABLE

1. 개요

본 제품은 스피커 멀티 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

특별한 리츠 가공법으로 인한 손실 없는 전송

높은 유연성, 감기 쉬움

CA-COM 8핀, NL8, LKS19, EP5 커넥터와 호환

잘 절연되어 있고 숫자가 새겨진 선으로 인해 사용하기 쉬움

적용: 프로페셔널 PA/SR 시스템 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: (8LIY4,0mm²)Y

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 18,50

Number of Channels (audio)	: 1

Inner conductor (audio)	: 8

Inner conductor (audio) [mm²]	: 4,00

Inner conductor Ø (audio) [mm]	: 2,26

AWG (audio)	: 11

Copper strands (audio)	: 128

Copper strand Ø (audio) [mm]	: 0,20

Conductor insulation Ø [mm]	: 3,75

Weight per 1 m [g]	: 570

UV-resistant	: yes

Fire load per m [kWh]	: 2,25

Style variant	: round

Packing	: bulk stock

Temperature min. [°C]	: -25

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 18,5

Height [mm]	: 18,5

* SPM840 동급이상품