*) VIDEO CABLE

1. 개요

본 제품은 비디오 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

훌륭한 전송 퀄리티와 댐핑 값

특허 받은 anti-aging구조(LLX)로 인해 설치 후 수 십년이 지나도 일관성 있는 값을 가짐

아날로그와 디지털에 적합, HDTV 전송 퀄리티/ASTRAL-LLX사용한 HD-S야

적용: 광대역 케이블 TV와 디지털 SAT, 프로페셔널 HDTV 등

3. 규격 및 사양

Properties	: OFC oxygen free copper

Construction	: (1.13/5.0) 120 dB

Jacket material	: PVC

Jacket Ø [mm]	: 6,80

Number of Channels (video)	: 1

Inner conductor (video)	: 1

Inner conductor (video) [mm²]	: 1,00

Inner conductor Ø (video) [mm]	: 1,13

AWG (video)	: 17

Shielding	: Copper braiding tin-pl. + ALfoil

+ 2 x semiconductor

Shielding factor [%]	: 100

Copper strands (video)	: 1

Copper strand Ø (video) [mm]	: 1,13

Conductor insulation material	: Foam / Skin-PE

Conductor insulation Ø [mm]	: 5,00

Weight per 1 m [g]	: 70

Fire load per m [kWh]	: 0,24

Style variant	: round

Packing	: 100 m ring

Packing	: 500 m spool

Temperature min. [°C]	: -20

Temperature max. [°C]	: 70

Width [mm]	: 6,8

Height [mm]	: 6,8

* ASTRAL-LLX 동급이상품