*) IN/OUT CARD

1. 개요

본 기기는 아날로그 전화기기를 연결 할 수 있는 옵션 카드로 DSP에 장착하여 사용 할 수 있으며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Telco “Line” Connector	: RJ11. Format: POTS (plain old telephone	service) or analog extension from a PBX

Telco “Set” Connector	: RJ11. Format: POTS (plain old telephone	service) or analog extension from a PBX

Frequency Response	: 250 Hz to 3.3 kHz ±1.0 dB

THD+N	: < 0.3%

Signal to Noise Ratio	: > 62 dB

LEC Tail Time	: 32 mS

Null	: 55 dB nominal

Compliance	: G.165, G.168 compliant

Tx Level	: -10.0 dBm RMS average; +3.2 dBm maximum

Rx Level	: -10.0 dBm RMS average; +3.2 dBm maximum

Transhybrid Loss	: > 48 dB with LEC enabled.

Ringer Equivalency Number	: 0.0 dB

* 2 Line Analog Telephone Interface Card 동급이상품