*) IN/OUT CARD

1. 개요

본 기기는 아날로그 출력 채널을 확장하기 위해 DSP에 장착하여 사용하는 옵션 카드 이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Number of Outputs	: Four (4) balanced line level

Connectors	: 3.81 mm terminal blocks

Nominal Output Level	: +4 dBu with 20 dB of headroom

Maximum Output Level	: +24 dBu (+22.8 dBu into a 2k Ohm minimum	load)

Output Impedance	: 300 Ohms balanced, 150 Ohms unbalanced

Dynamic Range	: > 117 dB, A-weighted

THD + Noise	: < -95 dB, unweighted; 1 kHz @ +22 dBu with	0 dB gain

Latency	: 0.60 mS

* 4 Channel Analog Output Card 동급이상품