*) IN/OUT CARD

1. 개요

본 기기는 디지털 입력 채널을 확장하기 위해 DSP에 장착하여 사용하는 옵션 카드 이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Number of Inputs	: Two (2) pairs of switchable AES or S/PDIF	format (4 channels total)

Connectors	: 3.81 mm terminal blocks

Nominal Input Level	: -20 dBFS (+4 dBu with 20 dB of headroom)

Maximum Input Level	: 0 dBFS (+24 dBu)

Input Impedance	: 110 Ohms (AES), 75 Ohms (S/PDIF)

Dynamic Range	: > 128 dB, unweighted

THD + Noise	: < -125 dB, unweighted

Nominal Sample Rate	: 48 kHz

Sample Rate Sync Range	: 12 to 96 kHz

Latency	: 2.1 mS @ 48 kHz

* 4 Channel Digital Input Card 동급이상품