*) AEC

1. 개요

본 기기는 DSP 내부에 장착하여 AEC 기능이 활성화 되는 듀얼코어 옵션 모듈로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

AEC Number of Channels	: Up to sixteen (16) for dual-core module	(up to 8 references)

AEC Tail Length	: 400 ms maximum, dependent on channel and	reference count

AEC Convergence Rate	: Typically > 90 dB/sec

AEC Latency	: 16 mS

AEC Processors	: 1 x Analog Devices Griffin ADSP-21584	dualcore DSP @ 500 MHz

AEC Raw Processing Capacity	: 500 MIPS, 6 GFLOPS, 2 GMACS

* AEC-2 동급이상품