*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 IP 및 PoE를 기반으로 연결하여 사용 할 수 있는 벽부형 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

32 Menus, 32 items

Control basic audio functions or complex logic events

Volume/mute, preset selection, room combining, much more

Capacitive touch with LED highlighting

Available in white and black

Universal mounting, in-wall or surface mount, US or Euro

* ARC-3 동급이상품