*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 IP 및 PoE를 기반으로 연결하여 사용 할 수 있는 벽부형 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Rotary encoder with pushbutton, typically controlling volume

8-Segment LED ladder indicates relative levels

Additional LEDs indicating selected active control

Idle mode for LED dimming in light sensitive environments

Hardware lockout pins for installer provided key switch

Available in US single-gang form factor and black or white finishes

Supports standard single-gang Decora faceplates

* ARC-K1e 동급이상품