*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 DSP 시스템을 제어하기 위한 터치스크린 타입의 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Form Factor	: 2-gang US or EU wall mount

Display

- Type	: Capacitive touch full color TFT LCD.

- Viewable Area	: 4.29 in (109 mm) by 2.59 in (65.8 mm),	5 in (127 mm) diagonal

- Resolution	: 800x480 pixels

- Brightness	: 400 nits

- Orientation	: Landscape (horizontal)

Ethernet Cable	: Standard CAT5e or CAT6, maximum device to-	device length = 100 meters

Maximum Devices Per System	: 80 units per Site File

Space Required	: 2-gang US or EU Wall Box

Electrical	: PoE IEEE 802.3af Class 0, 15W(max.)

* T-5 GLASS 동급이상품