*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 DSP 시스템을 제어하기 위한 터치스크린 타입의 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Form Factor	: Double-gang US or Euro wall mount

Display

- Type	: Capacitive touch full color TFT LCD

- Resolution	: 1280×800

- Aspect Ratio	: 16:10

- Brightness	: 500 nits

- Color	: 16.7M

- Orientation	: Landscape

- Multitouch	: 5 fingers

Ethernet Cable	: Standard CAT5e or CAT6. Maximum device to	device length: 100 meters

Maximum Devices Per System	: 128 units per Site File

Weight	: 1.25 lbs / (Mounted with Bracket) 1.35 lbs

Space Required	: Double-gang US or Euro wall box

Power Requirement	: PoE+, IEEE 802.3at compliant, 25.5W(max.)

* T-7 GLASS 동급이상품