*) IN/OUT CARD

1. 개요

본 기기는 USB 단자를 사용하기 위한 옵션 카드로 DSP에 장착하여 사용 할 수 있으며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Interface	: 2.0

Class	: Audio Device Class 1.0 and 2.0

Mode	: Speakerphone (disable Computer AEC) 1x1,	Speakerphone (allow Computer AEC) 1x1,	Line 2x2, or Line 8x8

Connector	: One (1) high-retention Type B female

Sample Rate	: Internally 48 kHz. Externally, 48 KHz in legacy	modes (speakerphones, 2x2), 16 KHz to 96 KHz	in 8x8 mode

Bit Depth	: 16-bit in legacy modes (speakerphones, 2x2),	16 or 24-bit in 8x8 mode

Environmental	: Environmental specifications same as hosting	unit

Inputs	: Gain, Invert, Mute, Meter, Channel Name

USB Status	: Connected, Streaming (Active)

Outputs	: Gain, Mute, Meter, Channel Name

* USB Audio Card 동급이상품