*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 IP 및 PoE를 기반으로 연결하여 사용 할 수 있는 버튼형 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

User Interface	: One rotary encoder with push-button knob

Display Type	: High Contrast OLED

Viewable Area	: .91" (23.11mm) Diagonal

Physical Network Layer	: Ethernet

Network Connector	: RJ-45

Network Transmission Speed	: 100 Mbps

PoE Power	: 802.3af Class 0

Dimensions (WxDxH)	: 1.78” Single Gang Decora x 1.34" x 4.25"

* W1 동급이상품