*) AUDIO TRANSMIT & RECEIVE

1. 개요

본 기기는 USB 단자와 연결하여 오디오 네트워크 신호를 송/수신 할 수 있는 장비이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

USB-C Dante endpoint

2 x 2 audio channels transmit and receive via two USB-C ports

2 x 2 channels transmit and receive Dante

Small form factor for easy mounting (1/4U)

PoE or DC powered

USB power delivery to device (when using DC power)

HID sync

44.1, 48, 88.2, and 96 kHz USB-C with SRC

48 kHz and 96 kHz Dante

Integrated Composer Intelligent Module

* xIO USB 동급이상품