*) TWO-WAY LINE ARRAY SPEAKER

1. 개요

본 기기는 라인어레이 스피커로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

143 dB max SPL

1 x 1.4” neo compression drivers, 4” v.c.

2 x 10” neo woofers, 3” v.c.

110° x 15° 4PATH waveguide

Designed to operate with XPS 16K amplifier (6 modules per amp unit)

Durable and lightweight cabinet construction, polyurea coating

Heavy duty, powder coated, custom perforated front grille

3 x P-COM 8 pole bayonet connectors (Gold coated, CA-COM compatible, IP 68)

3. 규격 및 사양

Acoustical specifications

Frequency Response (-10dB)	: 42 Hz ÷ 20.000 Hz

Max SPL @ 1m	: 143 dB

Horizontal coverage angle	: 110°

Vertical coverage angle	: 15°

Power section

Amplification	: Bi-Amp

Nominal Impedance LF	: 8 ohm

Nominal Impedance HF	: 8 ohm

Transducers

Compression Driver	: 1 x 1.4” neo, 4” v.c.

Woofer	: 2 x 10” neo, 3” v.c.

Input/Output section

Input connectors	: P-COM 8POLE

Output connectors	: P-COM 8POLE

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Birch plywood

Hardware	: Array fittings

Handles	: 1 x side, 2 rear

Grille	: Steel with clothing

Color	: Black

Size

Height	: 337 mm / 13.27 inches

Width	: 750 mm / 29.53 inches

Depth	: 483.5 mm / 19.04 inches

Weight	: 31.5 kg / 69.45 lbs

Shipping information

Height	: 539 mm / 21.22 inches

Width	: 787 mm / 30.98 inches

Depth	: 382 mm / 15.04 inches

Weight	: 33.2 kg / 73.19 lbs

* GTX 10 동급이상품