*) UHF ANTENNA

1. 개요

본 기기는 무선 마이크 시스템의 안테나이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

AGILE: working bandwidth of 430-1160 MHz

RUGGEDIZED: sturdy metal body construction and epoxy protection on cable joints

HIGH-PERFORMANCES: optimized 3.2dB gai

3. 규격 및 사양

Gain	: 3dBi typical

Bandwidth	: < 1:1.5 in the range 430 ÷ 960 MHz

: < 1:1.9 in the range 430 ÷ 1160 MHz

Polarization	: vertical

Connectors	: BNC-F (ADB2), N-F (ADN2)

Body Material	: epoxy fiberglass (copper – clad)

Finishing	: Black matte textured weather resistance coating

Mounting	: 5/4" & 3/8“ thread (metal support and	mounting base)

Weight	: 245 g (BNC), 295 g (N)

Size	: 290 x 111 x 40 mm (N) or 290 x 111 x 28	(BNC) (H x W x D)

* ADB2 동급이상품