*) UHF WIDEBAND ANTENNA 470-870 MHz WITH INTEGRATED BOOSTER

1. 개요

본 기기는 무선 마이크 시스템의 안테나로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

ANTENNA

Dimension	: 336 x 276 x 61 mm

Material	: Epoxy fiberglass (copper – clad)

Finishing	: Black matte

Mounting	: 5/8" Withworth or 3/8" with adapter

Weight	: 560 g

BOOSTER

Frequency	: 470 ~ 960 MHz (rev.4); 470 ~ 870 MHz	(previous rev.)

Input/output impedance	: 50 ohm (SWR = < 1:1.5; typ. = 1:1.4)

Connectors	: BNC-female type

Gain (max)	: 0 ~ 16 dB, selectable in step of 1 dB (+/-	button)

OIP3	: +43 dBm (Output 3° order Intercept Point)	typical

Gain flatness	: ±1 dB, in the whole working window

Powering	: +12 V, 100mA

* LBNA2 동급이상품