*) UHF ANTENNA

1. 개요

본 기기는 무선 마이크 시스템의 안테나이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Skeletal Design for Minimal Wind Loading

Bend elements for maximal directionality with minimum size (6 dBi gain)

Future proof huge reception bandwidth : 420-1300 GHz to cover

- Intercom transmission (i.e. Motorola)

- wireless microphone reception in 470 - 700 MHz

- 4G duplex gaps

- 940 - 960 MHz band

- Future up-GigaHz bands (i.e. DME)

Robust metal support with fine slope tuning

Full metal support and mounting base (1/4" & 3/8")

Textured Weather-Resistant Coating

Waterproof with gasket sealing

BNC or N connector available

3. 규격 및 사양

Frequency range	: 420 - 1300 MHz

Size(LxHxD)	: 336 x 276 x 61 mm

Material	: Epoxy fiberglass (copper –clad)

Connector	: BNC type

Finishing	: Black matte

Mounting	: 5/8” With worth or 3/8” with adapter

Weight	: 500 g

* LBN2 동급이상품