*) POWER AMP

1. 개요

본 기기는 엠프와 여러 대의 스피커를 저항에 대한 고민 없이 연결하기 위한 파워 앰프로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Zero (0) Ohm functionality

No Transformers required

Multiple loudspeakers can be connected in parallel

Any Speaker impedance can be used: 2/4/8/16 Ohm

Uniform power distribution over long distance cable runs

Full range frequency response

Identical Output Phase relationship with all Power Amplifiers

3. 규격 및 사양

ACOUSTIC PERFORMANCE

Frequency Response	: 20Hz - 20kHz

Frequency Range	: 20Hz - 20kHz

AUDIO

Input/Output Connector	: Neutrik NL4

Input Pin-Out

(Ch 1) Input A1	: Pin 2+/2-

(Ch 2) Input A2	: Pin 2+/2-

(Ch 3) Input B1	: Pin 2+/2-

(Ch 4) Input B2	: Pin 2+/2-

Output Pin-Out

(Ch 1) Output A1	: Pin 1+/1-

(Ch 2) Output A2	: Pin 1+/1-

(Ch 3) Output B1	: Pin 1+/1-

(Ch 4) Output B2	: Pin 1+/1-

Min. Output Impedance	: 0.1 Ohms

Max. Power Handling	: 2000W (Per channel)

PHYSICAL PROPERTIES

Height	: 65.1mm

Width	: 438.1 mm / 479.4mm with Rack Ears

Depth	: 149.2 mm

Weight	: 5 kg

Shipping Weight	: 5.5

kg (Including Packaging)

Made in Canada

* 2K-4 동급이상품