*) 8 OUTPUT MASTER UNIT

1. 개요

본 기기는 스피커 시스템을 실시간 모니터링 할 수 있는 제어 장비로 USB와 이더넷을 통해 PC에서 시스템 제어가 가능하며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Real-time USB device monitoring and control

Control up to 2 sub-nets of up to 32 slave devices

All devices are cyclically scanned (“POLLING”) 10 times a second

Auto detect device placement

Connected devices are automatically added to the software synoptic

3. 규격 및 사양

General specifications

Number of subnets	: 8

Connectors	: RJ 45, XLR

Max number of devices (for each subnet)	: 32

Configuration	: PC software

PC connection	: USB (typeB), Ethernet

Data storage	: SD card (max. 4 GB)

Operating voltage	: 90-240 V – 50/60Hz

Power consumption (W)	: 15

RDNet	: Onboard

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: Metal

Color	: Black

Rack mounting	: 19“, 1U

Size / Weight

Height	: 44 mm / 1.73 inches

Width	: 482 mm / 18.98 inches

Depth	: 182 mm / 7.17 inches

Weight	: 2.71 kg / 5.97 lbs

* RDNET CONTROL 8 동급이상품