*) 2 OUTPUT MASTER UNIT

1. 개요

본 기기는 스피커 시스템을 실시간 모니터링 할 수 있는 제어 장비로 USB를 통해 PC에서 시스템 제어가 가능하며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

Real-time USB device monitoring and control

Control up to 2 sub-nets of up to 32 slave devices

All devices are cyclically scanned (“POLLING”) 10 times a second

Auto detect device placement

Connected devices are automatically added to the software synoptic

3. 규격 및 사양

General specifications

Number of subnets	: 2

Connectors	: RJ 45, XLR

Max number of devices (for each subnet)	: 32

Configuration	: PC software

PC connection	: USB (typeB)

Power supply	: Powered by USB socket

RDNet	: Onboard

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Cabinet/Case Material	: ABS

Color	: Black

Size / Weight

Height	: 41 mm / 1.61 inches

Width	: 111 mm / 4.37 inches

Depth	: 90 mm / 3.54 inches

Weight	: 0.17 kg / 0.37 lbs

* RDNET CONTROL 2 동급이상품