*) AFM Series

1. 개요

본 기기는 오디오 렌더링 엔진으로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Main Features

- Form Factor	: SFF

- Touch Display	: -

- Audio Interface	: Dante™ or AVB / MADI

- Sample Rate (kHz)	: 44 / 48 / 88 / 96

- Latency @ 48 & 96 kHz (ms)	: 1.33

- Number of Inputs	: 64

- Number of Outputs	: 32

Reverb Engine

- Number of Engines	: 1

- Generator based	: ✔

- Convolution based	: ✔

- Frontal / Surround / 3D	: ✔

Speaker Processing

- Number of Layers	: 6

Aux Sends

- Pre / Post Fader Aux Sends	: 4

VCA

- VCA Controllers	: 8

Remote Control

- FM Remote (Mac, Win)	: ✔

- VST / AU plugin	: ✔

- VST / AU plugin	: ✔

- Console plugin	: ✔

- Tracking System	: ✔

- External Protocol	: ✔

- Timecode	: ✔

Power Supply

- 100-240 VAC, 50-60 Hz	: ✔

- Max. power consumption	: 300 W

Weight & Dimensions

- W x D x H (mm)	: 102 x 215 x 263

- W x D x H (in)	: 4.02 x 8.47 x 10.36

- Weight (kg)	: 4.5

- Weight (lbs)	: 9.9

* Traveler Dante 동급이상품