*) CONNECTORS OPTIONAL PANEL IP 67

1. 개요

본 제품은 방수형 옵션을 제공하는 입출력 커넥터 액세서리로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Standard compliance

Safety agency	: CE compliant

Physical specifications

Weight	: 0.31 kg / 0.68 lbs

Color	: Black

* PNL IN-OUT AMPHENOL 동급이상품