*) MICROPHONE MULTI CABLE

1. 개요

본 제품은 마이크 멀티 케이블로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

개별 쌍의 선마다 숫자와 색상으로 구별된 PVC 슬리브로 추가 절연처리

고무 같은 외피 재질을 사용하여 매우 유연하고 내구성이 강함

합성 호일과 미리 트위스트 된 드레인 선을 사용하기 때문에 간단하고 빠르게 사용 가능

촘촘한 구리 리츠 선 가공법으로 인한 높은 벤딩 사이클 수

한 쌍씩 색상으로 구분이 되어 있어 작업이 용이함

장거리에도 높은 전송 품질

적용: 스튜디오 설치와 영구적인 설치에 이상적임, 극장 또는 빌딩의 고정 설치, 신뢰할 수 있는 케이블 드럼 시스템 구축 등

3. 규격 및 사양

Article number	: 100-0101-32

Name	: SC-Mistral MCF32

EAN	: 4049371000598

Construction	: [32(2LI2Y0,22mm²)(ST)Y]F(ST)Y

Jacket Ø [mm]	: 26,80

Number of Channels (audio)	: 32

Weight per 1 m [g]	: 836

Fire load per m [kWh]	: 4,04

Width [mm]	: 26,8

Height [mm]	: 26,8

* MCF 32 동급이상품