*) CONTROLLER

1. 개요

본 기기는 IP 및 PoE를 기반으로 연결하여 사용 할 수 있는 벽부형 컨트롤러로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

24 Menus, 16 items

Control basic audio functions or complex logic events

8 Character backlit display, 31 scrolling characters

3 Navigation buttons

Programmable brightness

* ARC-2e 동급이상품