*) WALL PANEL

1. 개요

본 기기는 블루투스 오디오 신호를 연결 할 수 있는 벽부형 판넬이며 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 규격 및 사양

Bluetooth	: Bluetooth 5.0

Form Factor	: 1-gang US or EU wall mount

Display

- Blue LED	: Pairing Status

- Green LED	: Device Status

- Button	: Pairing control

Ethernet Cable	: Standard CAT5e or CAT6, maximum device	to-device length = 100 meters

Maximum Devices Per System	: 128 devices per site file

Space Required	: 1-gang US or EU Wall Box,	142.8 x 114.3 x 30.5 mm (WxHxD)

Electrical	: PoE IEEE 802.3af Class 0, 15W(max.)

* xIO Bluetooth 동급이상품