*) RACK BATTERY CHARGER

1. 개요

본 기기는 최대 10개의 배터리를 동시에 충전할 수 있는 배터리 충전기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2. 기능 및 특성

10 independent recharging battery slots

Full control and management of each battery pack

Extremely light and compact

Less than two hours to charge up to 10 batteries

3. 규격 및 사양

Battery Slots	: 10

Charging time	: Approx. 2 hours

Power supply	: DC connector XLR-4M 10÷ 28 Vdc, 60W max

Temperature range	: 0°C ÷ +45 °C

Case	: Aluminum, black varnish

Weight	: 1.60 Kg

Dimensions	: 19”/1U, Depth 120mm

* ACM50 동급이상품